\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage[dvips]{graphics}
\usepackage{multicol}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{xspace}
\usepackage{url}
\usepackage{indentfirst}

% Kodovani (cestiny) v dokumentu: (doporucujeme UTF-8).
\usepackage[utf8]{inputenc}	% Doporucujeme pouzivat UTF-8 (unicode).
%\usepackage[cp1250]{inputenc}	% Omezena stredoevropska kodova stranka, pouze MSW.
\usepackage[margin=2cm]{geometry}



\begin{document}

\section{Strana1}
\newpage
\section{strana 2}
\subsection{mereni 1}
\newpage
\subsection{Ověření platnosti Lambertova zákona pomocí vztahu 2. Určení absorbčního koeficientu}
Byly vybrány čtyři vlnové délky u nichž byly odečteny propustnostipro všechny tloušťky vrstvy. Závislost propustnosti na tloušťce vrstvy je vynesena v násldedujícím grafu:

\begin{center}
\includegraphics[scale = 0.9, angle= -90]{graf.eps} 
\end{center}




Pomocí programu SciDavis byly hodnoty v grafu fitovány přímkami, jejichž směrnice byly numericky vypočítány. Tyto směrnice zároveň udávají koeficient absorbce.

Pro $\lambda = 550 nm$:\\
$\alpha = (104 \pm 5) m^{-1}$

Pro $\lambda = 600 nm$:\\
$\alpha = (209 \pm 5) m^{-1}$

Pro $\lambda = 800 nm$:\\
$\alpha = ((118 \pm 4) m^{-1}$

Pro $\lambda = 1000 nm$:\\
$\alpha = (75 \pm 3) m^{-1}$


\section{Závěr}
Byla naměřena spektrální závislost propustnosti zeleného skla o různé tloušťce. Pomocí tohoto měření se podařilo ověřit Lambertův zákon, neboť přirozený logaritmus propustnosti má lineární závislot na tloušťce vrstvy, tedy samotná propustnost klesá exponenciálně se zvyšující se tloušťkou vrstvy.


\end{document}
