\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage[dvips]{graphics}
\usepackage{multicol}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{xspace}
\usepackage{url}
\usepackage{indentfirst}

% Kodovani (cestiny) v dokumentu: (doporucujeme UTF-8).
\usepackage[utf8]{inputenc}	% Doporucujeme pouzivat UTF-8 (unicode).
%\usepackage[cp1250]{inputenc}	% Omezena stredoevropska kodova stranka, pouze MSW.
\usepackage[margin=2cm]{geometry}



\begin{document}

\section{Strana1}
\newpage
\section{strana 2}
\subsection{mereni 1}
\newpage
\subsection{Ověření platnosti Lambertova zákona pomocí vztahu 2. Určení absorbčního koeficientu}
Byly vybrány čtyři vlnové délky u nichž byly odečteny propustnostipro všechny tlouštky vrstvy. Závislost propustnosti na tlouštce vrstvy je vynesena v násldedujícím grafu:

\begin{center}
\includegraphics[scale = 0.9, angle= -90]{graf.eps} 
\end{center}




Pomocí programu SciDavis byly hodnoty v grafu fitovány přímkami, jejichž směrnice byly numericky vypočítány. Tyto směrnice zároveň udávají koeficient absorbce.

Pro $\lambda = 550 nm$:\\
$\alpha = (104 \pm 5) m^{-1}$

Pro $\lambda = 600 nm$:\\
$\alpha = (209 \pm 5) m^{-1}$

Pro $\lambda = 800 nm$:\\
$\alpha = ((118 \pm 4) m^{-1}$

Pro $\lambda = 1000 nm$:\\
$\alpha = (75 \pm 3) m^{-1}$

\end{document}
