% Hlavicka pro protokoly z fyzikalniho praktika.
% Verze pro: LaTeX
% Verze hlavicky: 22. 2. 2007
% Autor: Ustav fyziky kondenzovanych latek
% Ke stazeni: www.physics.muni.cz/ufkl/Vyuka/
% Licence: volne k pouziti, nejlepe k vcasnemu odevzdani protokolu z Vaseho mereni.

\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{graphics}
\usepackage{multicol}


% Kodovani (cestiny) v dokumentu: (doporucujeme UTF-8).
\usepackage[utf8]{inputenc}	% Doporucujeme pouzivat UTF-8 (unicode).
%\usepackage[cp1250]{inputenc}	% Omezena stredoevropska kodova stranka, pouze MSW.

%%% Nemente:
\usepackage[margin=2cm]{geometry}
\newtoks\jmenopraktika \newtoks\jmeno \newtoks\datum
\newtoks\obor \newtoks\rocnik \newtoks\semestr
\newtoks\cisloulohy \newtoks\jmenoulohy
\newtoks\tlak \newtoks\teplota \newtoks\vlhkost
%%% Nemente - konec.


%%%%%%%%%%% Doplnte pozadovane polozky:

\jmenopraktika={Praktikum z elektroniky}  % nahradte jmenem vaseho predmetu
\jmeno={Radek Žemlička}            % nahradte jmenem mericiho
\datum={23.~listopadu 2010}        % nahradte datem mereni ulohy
\obor={Fy PLAZ}                     % nahradte zkratkou vami studovaneho oboru
\rocnik={I}                  % nahradte rocnikem, ve kterem studujete
\semestr={I}                 % nahradte semestrem, ve kterem studujete
\cisloulohy={3}               % nahradte cislem merene ulohy
\jmenoulohy={Graduace Peningova manometru} % nahradte jmenem merene ulohy

\tlak={855}                   % nahradte tlakem pri mereni (v hPa)
\teplota={21,5}               % nahradte teplotou pri mereni (ve stupnich Celsia)
\vlhkost={65}               % nahradte vlhkosti vzduchu pri mereni (v %)

%%%%%%%%%%% Konec pozadovanych polozek.


%%%%%%%%%%% Uzitecne balicky:
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{xspace}
\usepackage{url}
\usepackage{indentfirst}

%%%%%% Zamezeni parchantu:
\widowpenalty 10000 \clubpenalty 10000 \displaywidowpenalty 10000
%%%%%% Parametry pro moznost vsazeni vetsiho poctu obrazku na stranku
\setcounter{topnumber}{3}	  % max. pocet floatu nahore (specifikace t)
\setcounter{bottomnumber}{3}	  % max. pocet floatu dole (specifikace b)
\setcounter{totalnumber}{6}	  % max. pocet floatu na strance celkem
\renewcommand\topfraction{0.9}	  % max podil stranky pro floaty nahore
\renewcommand\bottomfraction{0.9} % max podil stranky pro floaty dole
\renewcommand\textfraction{0.1}	  % min podil stranky, ktery musi obsahovat text
\intextsep=8mm \textfloatsep=8mm  %\intextsep pro ulozeni [h] floatu a \textfloatsep pro [b] or [t]

% Tecky za cisly sekci:
% \renewcommand{\thesection}{\arabic{section}.}
% \renewcommand{\thesubsection}{\thesection\arabic{subsection}.}
% Jednopismenna mezera mezi cislem a nazvem kapitoly:
\makeatletter \def\@seccntformat#1{\csname the#1\endcsname\hspace{1ex}} \makeatother


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Zacatek dokumentu
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{document}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Nemente:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\thispagestyle{empty}

{
\begin{center}
\sf 
{\Large Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v~Brně} \\
\bigskip
{\huge \bfseries FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM} \\
\bigskip
{\Large \the\jmenopraktika}
\end{center}

\bigskip

\sf
\noindent
\setlength{\arrayrulewidth}{1pt}
\begin{tabular*}{\textwidth}{@{\extracolsep{\fill}} l l}
\large {\bfseries Zpracoval:}  \the\jmeno & \large  {\bfseries Naměřeno:} \the\datum\\[2mm]
\large  {\bfseries Obor:} \the\obor  \hspace{5mm}  %{\bfseries Ročník:} \the\rocnik 
\hspace{5mm} %{\bfseries Semestr:} \the\semestr  
&\large {\bfseries Testováno:}\\
\\
\hline
\end{tabular*}
}

\bigskip

{
\sf
\noindent \begin{tabular}{p{3cm} p{0.6\textwidth}}
\Large  Úloha č. {\bfseries \the\cisloulohy:} \par
\smallskip
% $T=\the\teplota$~$^\circ$C \par
% $p=\the\tlak$~hPa \par
% $\varphi=\the\vlhkost$~\%
&\Large \bfseries \the\jmenoulohy  \\[2mm]
\end{tabular}
}

\vskip1cm

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% konec Nemente.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Zacatek textu vlastniho protokolu
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\section{Teoretická část}
Princip Peningova manometru je znázorněn na obrázku $\ref{ilustrace}$.Mezi katodami může být prstencová, nebo válcová anoda jak je zobrazeno na obrázku. V našem případě byla jako anoda užitá cívka. Cívkou prochází proud $I_0$. Kolmo na osu anody tedy působí magnetické pole, takže elektrony se pohybují po spirále od jedné katody k druhé a zpět, dokud srážky s atomy plynu nezpůsobí, že elektrony spadnou na anodu. Množství srážek a tím i doba průletu elektronu mezi katodou a anodou je dána tlakem plynu. Doba průletu elektronu určuje velikost proudu mezi katodou a anodou. Tento proud nazýváme výbojovým proudem $I$. Měření tohoto proudu určuje tedy tlak. 

\begin{figure}[ht]
 \centering
 \includegraphics[scale = 1.0]{obr.png}
 \caption{Ilustrace k principu Peningova manometru}
 \label{ilustrace}
\end{figure}


\section{Experimentální část a výsledky}
\subsection{Měření závislosti výbojového proudu Peningova manometru na napětí}
Byla měrena závislsot výbojového proudu $I$ na napětí mezi katodou a cívkou $U$  při konstantníh hodnotách tlaku $p$, napětí na cívce $U_0$ a proudu procházejícím cívkou $I_0$.\\
\begin{tabular}{lll}
$p $ &= & $1.6 \cdot 10^{-4} $ Pa\\
$U_0$& = &$59.06 $ V\\
$I_0$& =  &$915 $ mA \\
\end{tabular}\\

Graf na obrázku $\ref{graf1}$ zobrazuje naměřené výsledky:
	\clearpage
\begin{figure}[ht]
	\centering
	\includegraphics[scale = 0.6]{graf1.png}
	\caption{Závislsot výbojového proudu $I$ na napětí mezi katodou a cívkou $U$  při konstantníh hodnotách tlaku $p$, napětí na cívce $U_0$ a proudu procházejícím cívkou $I_0$.}
	\label{graf1}
\end{figure}


Dále byla měrena závislsot výbojového proudu $I$ na napětí na cívce $U_0$  při konstantníh hodnotách tlaku $p$ a napětí mezi kadodou a cívkou $U$.\\
\begin{tabular}{lll}
$p $ &= & $1.6 \cdot 10^{-4} $ Pa\\
$U$& = &$1800 $ V\\
\end{tabular}\\

Graf na obrázku $\ref{graf2}$ zobrazuje naměřené výsledky:
\begin{figure}[ht]
	\centering
	\includegraphics[scale = 0.6]{graf2.png}
	\caption{Závislsot výbojového proudu $I$ na napětí na cívce $U_0$  při konstantníh hodnotách tlaku $p$ a napětí mezi kadodou a cívkou $U$.}
	\label{graf2}
\end{figure}

\subsection{Měření závislosti výbojového proudu Peningova manometru na proudu cívkou magnetu}
Byla měřena závislsot výbojového proudu $I$ Peningova manometru na proudu cívkou  magnetu $I_0$ při konstantníh hodnotách tlaku $p$ a napětí mezi kadodou a cívkou $U$.\\
\begin{tabular}{lll}
$p $ &= & $3.0 \cdot 10^{-5} $ Pa\\
$U$& = &$2000 $ V\\
\end{tabular}\\

Graf na obrázku $\ref{graf3}$ zobrazuje naměřené výsledky:
\begin{figure}[ht]
	\centering
	\includegraphics[scale = 0.6]{graf3.png}
	\caption{Závislsot výbojového proudu $I$ Peningova manometru na proudu cívkou  magnetu $I_0$ při konstantníh hodnotách tlaku $p$ a napětí mezi kadodou a cívkou $U$.}
	\label{graf3}
\end{figure}

\subsection{Měření kalibrační křivky Peningova manaometru}
Byla měřena kalibrační křivka Peningova manometru, tedy 

\end{document}




